**Instalace operačního systému na server Fujitsu:**

1. Stáhněte ServerView Installation DVD (zip) z <https://support.ts.fujitsu.com/IndexQuickSearchResult.asp?lng=com&Q=Installation&OpenTab=app> / sekce Server Management Software / ServerView - ServerView Suite CDs/DVDs/ISO-Images / ServerView Installation DVD
2. Rozbalte ze staženého ZIP souboru ISO
3. Vypalte ISO na DVD nebo pomocí utility SVIMtoUSB, která se nachází v ISO v adresáři Tools\SVIMtoUSB\, vytvořte bootovací USB

Pozn.: Pokud máte jen SW RAID, je potřeba jej nejprve zapnout v BIOSu:

Advanced/SATA Configuration/SATA Mode/RAID Mode

A pak ho nakonfigurovat v: Advanced/Intel® VROC SATA Controler

ServerView Installation DVD slouží pro instalaci OS jako například Microsoft Windows Server, SUSE a RedHat Enterprise Linux, VMware® ESX.

**Typická instalace / Tpical = Postup pouze pro „ DVD z FUJITSU OEM WINDOWS 2022“**

**Custom instalaci / Custom = použijte v případě OEM Microsoft W2022 download apod. /**

Pro typickou instalaci Windows server postupujte následovně:

1. Nabootojte server z vytvořeného média (pokud neproběhne boot automaticky, stiskněte při startu serveru F12 pro boot menu a vyberte správný boot disk)
2. Postupujte dle instrukcí: Jazyk, Rozožení klávesnice, Status backup medium (uložení na disk/USB nebo No status backup)
3. Deployment/Typical (pokud chcete mít možnost detailního nastavení, zvolte Customized, ale návod níže tuto variantu nepokrývá)
4. Zvolte požadovanou edici Windows serveru a SP
5. V Configuration of Disks and RAID Controllers zvolte, kam OS nainstalovat – buď existující RAID skupina nebo vytvořte novou RAID skupinu. V případě volby existující RAID skupiny, z ní budou všechna data smazána.
6. Specifikujte parametry samotné instalace (user name, computer name, administrator password, time zone, IP address a SNMP settings v případě centrální správy)
7. V průběhu instalace budete vyzváni pro vložení instalačního média OS

**Ihned po instalaci WINDOWS instalujte: / i pro TX1310m5 /**

**ServerView Agentless Service for Windows (x64)**

<https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?Softwareguid=DFA7D4AD-EA5D-4316-A029-BAD61CE27060>

/ v případě problémů: prime collect – z příkazové řádky a zaslat soubor s chybovým hlášením /

Více informací:

**ServerView Quick Start Guide**

<https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=DA618817-AEA3-4F4B-ACBB-28F057D18A41>

**ServerView Installation Manager**

<https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=FDD8321D-924E-48AA-8372-29139AAFD2F1>

Printscreen BIOS – SW RAID,

\*2





